Последовательность настройки просмотра:
1. Регистрируемся в биллинге http://cbilling.net/
2. В настройках биллинга выбираем тип используемого ресивера, COM порт, сервер.
3. Пополняем баланс, выбираем пакет на нужный нам срок.
4. Скачиваем и распаковываем архив программы mpcs_client_ide
5. Запускаем mpcs_ide, во вкладке Настройки проверяем, что бы в окошке под названием "Выберите exe файл mpcs клиента", было на писано "[APP]\mpcs_client.exe", и стояла галочка "В текущей папке". Если этого нет то устанавливаем все как написано и жмем "сохранить".
6. Переходим во вкладку - Обновление конфигов. В окошке "Логин и пароль для входа на cbilling.net", вводим логин и пароль для доступа на сайт cbilling.net. В окошке "Прокси" указываем прокси для выхода в интернет (если используется), жмем кнопку "Сохранить".
7. Получаем настройки просмотра непосредственно с биллинга - "Получить настройки".
8. Если настройки с биллинга были успешно слиты и отобразились в полях mpcs.conf , mpcs.server , mpcs.user жмем на "Применить настройки".
9. Прозводим настройки шаринга в самом ресивере, активируем шаринг, прописываем IDENTы по необходимости (см. FAQ по настройке шаринга на своем ресивере), соединяем ресивер нульмодемным кабелем с компьютером, активируем интернет.
10. В mpcs_ide жмем на Старт, в поле Лог можно будет видеть весь процесс подключения.

PS:Если необходимо внести ввручную настройки конфигов, это можно сделать прямой вставкой данных текстового формата в поля mpcs.conf , mpcs.server , mpcs.user, после изменения каждого конфига не забывам жать кнопку Сохранить.


